|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Apoyo | Descripción | untitled |
| Calentador solar | - Capacidad de 150 Lts.  - 10 tubos evacuados |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Apoyo | Descripción | techostechostechostechos  lamina.JPG |
| Techo (Láminas)  (40 m2) | **Material: Fibrocemento**  **Dimensiones:**  **Ancho: 0.97 cm**  **Largo: 1.83 cm**  **Espesor: 5 mm**  **Características:**  • Inoxidable  • Resistente a cambios bruscos de temperatura • Aisla ruidos del exterior  • Inalterable a la acción de hongos y termitas • Fácil de trabajar y rápida de instalar  • Incombustible (en caso de incendio no se consume, ni emite gases tóxicos). |

**.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Apoyo | Descripción | piso-arquitectonico |
| Piso firme en vivienda  (40 m2) | Material: Fibrocemento  Dimensiones:  1.22 ancho  2.44 largo  12 mm espesor |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Apoyo | Descripción | 19535.jpgsanitario.loza_de_bano.wcs.wc_modelo_basic.1.jpg |
| Baños | -WC  -Lavabo  -Tanque |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Apoyo | Descripción | Queo_TomasDomiciliarias.jpg |
| Instalaciones Hidráulicas | Incluye la instalación de la toma de agua de la red hidráulica al interior de la vivienda. (ya debe existir red hidráulica) |

